2023대한민국원자력산업대전

참가규정 및 일정안내

대한민국원자력산업대전 운영사무국

목  차

Ⅰ.	전시회 개요
Ⅱ.	전시회 주요 일정
Ⅲ.	참가규정
	1. 참가규정 및 계약조건
	2. 일반 관리
	3. 부스 운영 및 관리
	4. 부대시설 사용 신청 및 관리
	5. 전시품 반입 및 반출
	6. 기타 관리
별첨	신청서 및 신고서 작성요령 및 양식
	[FORM 01] 참가업체 출입증 신청서
	[FORM 02] 부대시설 추가사용 신청서
	[FORM 03] 기본부스 상호간판 신청서
	[FORM 04] 독립부스 도면 및 공사용역업체 신고서
	[FORM 05] 중량물 반입 신고서
	[FORM 06] 위험물 사용 신고서
	[FORM 07] 천장 트러스 공사 신청서
	[FORM 08] 보세 전시품 신고서
	[FORM 09] 추가가구비품 신청서

Ⅰ. 전시회 개요

【명    칭】

◦ 국문 : 2023대한민국원자력산업대전

◦ 영문 : Korea Nuclear Industry Exhibition 2023 (KNIE 2023)

【주    최】 경상남도, 창원특례시, 한국원자력신문사

【주    관】 한국원자력신문사, 한국원자력해체산업협회

【후    원】 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 한국수력원자력(주), 한국전력기술(주),

한전KPS(주), 한전원자력연료(주), 한국원자력환경공단, 두산에너빌리티

【일    시】

◦ 전시기간 : 2023년 11월 8일(수) ~ 11월 9일(목)

◦ 개장시간 : 10:00 ~ 17:00

◦ 전시품 반입 및 부스장치 설치 : 2023년 11월 6일(월) ~ 11월 7일(화)

◦ 전시품 반출 및 부스장치 철거 : 2023년 11월 10일(금)

【장    소】

◦ 창원컨벤션센터 (CECO)

- 경상남도 창원시 성산구 원이대로 362 / 055-212-1000

【전시면적】 전시면적 : 3,913㎡

【전시품목】

◦ 원자력 발전소 건설, 원자로 및 원전 기자재

◦ 계측제어 및 시험 검사 장비

◦ 전력 시스템

◦ 원자력 발전소 유지 보수 로봇 및 장비 시스템

◦ 원자력 발전소 폐기물 처리

◦ 원자력 발전소 해체 관련 기술 및 장비

◦ 원자력 안전 관련 산업 분야

◦ 원자력 관련 지자체 및 단체 홍보관

◦ 원자력 발전소 사이버 보안

◦ 혁신형 소형모둘원전

Ⅱ. 전시회 주요 일정

1. 개막식 및 시상식 (대한민국원자력문화대상 시상식)

- 일시 : 2023년 11월 8일(수) 10:30 ~ 13:00

- 장소 : 창원컨벤션센터 3F 대회의실 및 전시장

- 내용 : 원자력산업문화대상 시상, 테이프커팅, 전시장 투어

2. 세미나 개최

- 일시 : 2023년 11월 8일(수) ~ 11월 9일(목)

- 장소 : 창원컨벤션센터 3F 회의실

- 내용 : (특별세미나Ⅰ) 원전산업 생태계 구축 및 기업 육성

(특별세미나Ⅱ) 원전 해체산업 기술 포럼

(이슈토론회)   혁신형 소형모듈원자로 기술개발 사업 설명회

업무 내용	제출 양식	일정	비고
참가비 납부	-	신청서 제출 1주일이내
참가업체 출입증 신청	[FORM 01]	‘23. 10. 06.까지
부대시설 추가사용 신청	[FORM 02]		전기, 인터넷 등
기본부스 상호간판 신청	[FORM 03]
독립부스 도면 및 공사용역업체 신고	[FORM 04]		필요시, 구조해석 포함
중량물 반입 신고	[FORM 05]
위험물 사용 신고	[FORM 06]
천장 트러스 공사 신청	[FORM 07]
보세 전시품 신고	[FORM 08]
추가 가구 비품 신청	[FORM 09]	‘23. 10. 13.까지	공식협력업체 참고
부대시설비 납부	-	‘23. 10. 13.까지	단, 추가가구비품은 해당 공식협력업체에 직접 납부
전시장 상주요원 출입증 발급	-	‘23. 11. 07 ~ 11. 08	3F 전시장 입구 등록데스크 에서 수령
전시품 반입 및 부스장치 설치	-	‘23. 11. 06 ~ 11. 07	08:00 ~ 20:00
전시회 개최	-	‘23. 11. 08 ~ 11. 09	10:00 ~ 17:00
전시품 반출 및 부스장치 철거	-	‘23. 11. 10	08:00 ~ 20:00

* 일정 변경 시 공식 홈페이지(www.knie.kr) 공지사항에 공지되므로 수시로 홈페이지를

확인하시기 바랍니다.

Ⅲ. 참가규정

1. 참가규정 및 계약조건

제1조 용어의 정의

“출품자(참가업체)”라 함은 본 전시회 참가를 위하여 참가신청서를 제출한 회사, 조합 및 단체를 말한다. “전시회”라 함은 “2023 대한민국원자력산업대전”를 말한다. “주최자”라 함은 “대한민국원자력산업대전 조직위원회”를 말한다.

제2조 전시스페이스 할당

주최자는 계약금 납입순서, 참가규모, 전문관 구성, 전시품 성질 등 기타 기준에 의거 전시장 내 각 업체의 위치를 주최자를 통해 배정한다. 주최자는 특별한 사정이 있는 경우 전시회 준비기간 이전이면 언제든지 출품자에 할당된 스페이스를 변경할 수 있다. 이 같은 변경은 주최자의 재량이며, 출품자는 이로 인한 보상을 청구할 수 없다.

제3조 계약, 신청 및 참가비 납부절차

참가신청(계약)서는 전시회 주최자로 제출하여야 하며, 신청 후 7일 이내에 출품료를 완납하여야 한다. 이때 참가비 납부는 ㈜한국원자력신문사로 통합하여 납부한다. 참가비 내에는 전시장소, 24시간 경비, 통로청소, 홍보자료 제공, 및 전시회 개최 시까지의 각종 정보제공 등의 비용이 포함된다.

제4조 설치 및 철거

설치 및 철거는 주최자가 규정한 기간 내에 완료되어야 하며, 출품자는 지연에 따른 손실이나 전시장에 대한 손상에 대하여 주최자에게 보상하여야 한다.

제5조 보험, 보안 및 안전

출품자는 전시기간은 물론 설치 및 철거기간 동안 모든 기재 및 전시품에 대하여 보험에 부보하여야 한다. 주최자는 출품자 및 참관객의 권익을 보호하기 위하여 적절한 경계 조치를 강구할 것이나, 출품자의 모든 물품에 관한 궁극적인 책임은 출품자가 부담한다. 스탠드 및 전시장치의 모든 자재는 소방 및 안전법규에 따라 적절한 불연처리가 되어야 하며, 주최자는 필요 시 시공 작업 및 실연을 제한할 수도 있다.

제6조 주최자에 대한 정보제공

출품자는 주최자가 부스 내 장치 및 활동이 규정에 부합되는지 여부를 파악할 수 있도록 전시품 및 전시시공에 관한 자료는 물론 전시회에 필요한 정보를 주최자에게 제공하여야 한다.

제7조 전시품 제한 및 전시실 관리

출품자는 명시한 전시품을 전시하고 상주요원을 전시부스에 배치하여야 하며, 출품자의 활동은 할당한 스페이스 이내(以內)이어야 한다. 또한, 전시품의 분실 및 훼손, 도난 등과 관련한 제반사항에 대한 책임은 출품자(참가업체)에게 있다. 주최자는 전시회의 성격과 배치되는 전시품, 지나친 소음 등 타 출품자에게 피해를 주는 행위 등에 대하여 전시를 제한할 수 있다.

제8조 전시부스 양도의 금지

출품자는 기 배정받은 전시면적의 전부 또는 일부를 주최자의 승낙 없이 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 현장판매 금지

전시회 참가 목적은 관련 기자재 및 서비스를 참관객에게 실연하는 데 있으므로, 출품자는 원칙적으로 현장에서 판매활동을 전개할 수 없다. 단, 주최자가 별도로 정한 전시장내 특별코너에서의 판매활동은 예외로 하며, 이에 수반되는 세금 및 기타 모든 사항은 출품자의 책임으로 한다.

제10조 참가신청 해지

출품자가 신청한 전시부스의 전부 또는 일부의 사용을 거부하거나 참가비를 기한 내에 납부하지 않을 경우, 또는 주최자가 정한 전시회 운영규칙을 어길 경우 주최자는 일방적으로 참가신청을 해지할 수 있다. 이 경우 기 납부한 참가비는 반환하지 아니 한다.

제11조 규모축소 및 위약금

출품자가 신청한 전시부스 일부의 사용을 취소하는 경우 다음에 정한 위약금 상당액을 사용 취소 후 15일 이내에 주최자에게 지불하여야 한다. 단, 기 납부된 참가비는 동 위약금으로 차감하며, 부족 시 추가로 납부하여야 하고 잉여 시 반환한다.

A. 2023. 08. 31. 까지 : 취소면적/신청면적 × 참가비(조립식 부스비 포함) × 50%

B. 2023. 09. 01. 부터 09. 30. 까지 : 취소면적/신청면적 × 참가비(조립식 부스비 포함) × 80%

C. 2023. 10. 01. 이후 : 취소면적/신청면적 × 참가비(조립식 부스비 포함) × 100%

제12조 참가취소 및 해약금

출품자가 참가신청서 제출 후 참가를 포기(취소)할 경우 다음에 정한 해약금 상당액을 참가포기(취소) 후 15일 이내에 주최자에게 지불하여야 한다. 단, 기 납입된 참가비는 동 위약금으로 차감하며, 부족 시 추가로 납부하여야 하고 잉여 시 반환한다.

A. 2023. 08. 31. 까지 : 참가비(조립식 부스비 포함)의 50% 납부

B. 2023. 09. 01. 부터 09. 30. 까지 : 참가비(조립식 부스비 포함)의 80% 납부

C. 2023. 10. 01. 이후 : 참가비(조립식 부스비 포함)의 100% 납부

제13조 전시회 변경

주최자가 국가 위기상황이나 천재지변 등 불가항력적인 사정으로 전시회 개최일 및 장소를 변경하거나 축소 또는 취소하는 경우에 출품자는 참가신청과 관련한 보상을 청구할 수 없다.

제14조 관계규정의 준용 및 해석

1) 주최자는 필요한 경우 참가규정에 명시되지 않은 보충규정을 제정할 수 있으며, 출품자는 이를 준수하여야 한다.

출품자는 경주화백컨벤션센터의 제 규정을 준수하여야 한다.

2) 본 계약에 명시되지 아니한 사항은 주최자가 정한 관계규정과 주최자가 적용하는 관계법규에 따른다.

3) 본 계약서 및 기타 계약 문서의 해석에 대하여 주최자와 출품자 간에 이견이 있을 경우에는 주최자의 해석에 따른다.

제15조 분쟁해결

본 참가규정에 관한 주최자와 출품자 간에 발생하는 분쟁 및 기타 쌍방의 권리 및 의무에 관한 분쟁은 대한상사중재원에 따르며, 대한상사중재원에 의해 내려지는 판정은 최종적인 것으로 당사자 쌍방에 대하여 구속력을 가진다.

제16조 청렴계약 이행

주최자와 출품자는 본 계약과 관련하여 접대나 금품 등 일체의 부적절한 공여를 직/간접적으로 요구하거나 제공해서는 아니 되며, 깨끗하고 투명한 거래풍토 조성 및 공정거래질서 유지를 위해 상호 노력한다.

2. 일반 관리

1) 전시장 입장

(1) 참관객

가. 모든 참관객은 등록절차를 마친 후에 출입증을 교부받아 입장 가능하며, 관람 시간은 아래와 같다.

전시 일자	관람시간
2023년 11월 8일(수) ~ 11월 9일(목)	10:00 ~ 17:00 [7시간]

나. 참관객은 등록카드를 작성하여, 출입증을 교부받아 입장하여야 하며, 사전등록은 대한민국원자력산업대전 공식 홈페이지 (www.knie.kr) 에서 신청 할 수 있다.

다. 관람시간 종료 30분 전까지 입장 가능하다.

(2) 참가업체 상주요원

가. 출입 시간은 아래와 같고, 개장 시 전시품을 확인하여 개장에 이상이 없도록 준비하며, 폐장 시 일일점검 후 퇴장한다.

일자	출입 가능시간	비고
2023년 11월 6일(월) ~ 11월 7일(화)	08:00 ~ 20:00	반입 및 부스장치 설치
2023년 11월 8일(수) ~ 11월 9일(목)	09:00 ~ 18:00	전시기간
2023년 11월 10일(금)	08:00 ~ 20:00	반출 및 부스장치 철거

※ 상기 일정은 전시장 사정에 따라 일부 변경될 수 있음.

나. 전시기간(전시품 반입ㆍ출 기간 포함)에는 출입증을 항상 패용해야 하며, 출입증 발급을 위하여 [FORM 01]□참가업체 출입증 신청서□를 2023년 10월 06일까지 신청하여야 한다.

다. 등록된 상주요원 출입증은 2023년 11월 7일 오후 2:00부터 3F 전시장 입구 등록데스크

에서 수령할 수 있다.

(3) 보안검색

가. 주최측은 도난 사고를 방지하기 위하여 보안검색대를 설치·운영할 수 있다.

나. 퇴장자는 반드시 보안검색대를 통과해야 하며, 보안요원의 보안 검색에 최대한 협조하여야 한다.

2) 전시장 관리

(1) 전시장내 청소

가. 전시준비 및 철거기간에 발생되는 쓰레기(특히 카펫 등의 산업폐기물)는 참가업체 책임 하에 철저히 수거해야 하며, 이를 위반 시 주최측은 일정액의 수거료를 징수할 수 있다.

나. 전시기간에 부스 내에 발생하는 쓰레기는 참가업체가 수거하여 폐장시간 이후 통로 쪽에 두면 전시장 청소원이 수거한다.

다. 쓰레기 처리는 CECO 규정에 의거 정해진 마대를 사용해야하며, CECO 협력업체에서 구매하여 사용할 수 있다.

- 전시회 기간 중 전시장 내 통로나 주변에 대한 청소는 주최 측이 하되 전시, 철거 시 발생되는 큰 부피의 쓰레기 및 산업 폐자재(각목, 비닐 등)의 처리는 배출업체에서 처리해야 한다.

- 전시회 기간 중 배출되는 일반쓰레기에 대해서는 폐장 시 전시장 외곽에 설치해 놓은 쓰레기통에 버려야 한다.

- 전시장 내 음식쓰레기 발생을 억제하여야 하며 처리 시 규격쓰레기 봉투를 이용하여야 한다.

(2) 부스 운영 및 관리

가. 참가업체의 전시회 준비 및 정리를 위하여 전시장은 전시기간 동안에는 09:00에 개방하며 18:00에 전시장을 폐쇄한다.

나. 참가업체는 주최측이 설치한 모든 시설물을 보호할 의무가 있으며, 이를 파손할 시는 즉시 원상 복구하여야 한다. 원상 복구를 하지 않은 경우에는 주최측에서 복구하고 이에 소요된 복구 경비 및 지연금 일체를 참가업체에 청구할 수 있다.

다. 참가업체는 부스 내에서 발생한 모든 제반사고에 대한 책임을 져야 하며, 사고 발생시는 즉시 주최측에 통보할 의무가 있다.

라. 전시기간(준비 및 철거기간 포함)동안 전시장 경비를 위하여 경비용역업체를 통하여 경비 서비스를 제공한다. 그러나 모든 전시품 및 관련 장비의 최종적인 보호 및 분실에 대한 책임은 해당 참가업체에 있다.

마. 각종 피해가 우려되는 모든 전시품 및 관련 장비에 대해서는 참가업체가 보험에 가입하여 보호하여야 한다.

바. 주최측은 천재지변과 방화, 절도, 파손 등에 대한 모든 피해에 대해서는 책임을 지지 않는다.

(3) 참관객 관리

가. 참가업체 관계자는 전시기간 중 반드시 부스에 상주하여 방문객의 안전과 안내 및 전시품의 보전, 유지 관리에 만전을 기해야 한다.

나. 참가업체는 통역이 가능한 안내자와 상담 추진의 결정권자를 상주시켜 바이어와의 상담 활동에 만전을 기하여야 한다.

다. 주최측은 참관객의 안전 관리상 필요하다고 인정되는 경우 일시적으로 또는 전시기간 중에 참가업체에 대하여 안전관리 개선을 요구할 수 있으며, 이 경우 참가업체는 즉시 이에 응해야한다. 미시정시 주최측은 제재를 가할 수 있다.

- 부스 레이아웃을 벗어나 통로로 나온 장비의 위치조정 등

- 전선 및 파이텍스 미정돈 등 미관을 해치는 행위 등

(4) 홍보

가. 참가업체는 자사 전시품의 홍보를 목적으로 간행물을 배포하고자 할 경우 자사 부스 내 또는 주최측이 지정한 구역 내에서만 가능하며 상주요원을 통하여 질서정연하게 하여야 한다. 단, 공공질서와 미풍양속을 저해하는 간행물의 배포는 금한다.

나. 참가업체가 배포한 간행물이 전시장을 지저분하게 할 경우 자진해서 정리해야 하며, 아래와 같은 홍보 행위는 금지한다.

- 애드벌룬 및 비행선(수소, 헬륨, 공기 포함), 깃발 게양(국기는 사전 신고 후 높이 규정 내 게양 가능)

- 전시장 내 통로 기둥에 홍보물 및 포스터 부착

- 대한민국원자력산업전의 취지 및 업무규정에 반하는 기타 홍보활동

- 신용카드 및 보험 등의 가입 권유의 판촉활동

(5) 화기ㆍ위험물의 사용/위험물의 반출입 및 취급제한

가. 소방법령에 따라 전시장 내는 금연구역으로 정한다.

나. 가스, 석유와 같은 폭발물, 가연성 물질 등 위험물의 전시장 내 반입은 원칙적으로 금한다. 다만, 전시품의 가동을 위하여 부득이하게 위험물을 반입하고자 하는 참가업체는 2023년 10월 06일까지 [FORM 06]□위험물 사용 신고서□를 주최측 및 CECO에 제출하여야 한다.

위험물 반입으로 인하여 발생하는 사고는 사용자의 책임으로 한다.

다. 제출된 서류는 전시장 측의 심사를 거쳐 승인여부를 통보하며, 승인받은 경우에만 반입이 가능하므로 참가업체는 반드시 주최측 및 전시장의 지시에 따라야 한다.

라. 위험물 취급에 관한 제반사항은 소방관계법령 및 고압가스안전관리법에 따라야 한다.

전시장 내에 사용하는 모든 자재는 소방법규에 따라 반드시 불연처리가 되어야 한다.

마. 전시장 내에서는 재단의 승인 없이 화기를 취급할 수 없다. 위험물의 취급, 보관은 재단의 지시에 따라야 한다. 주최측은 필요에 따라 참가업체에게 화재 방지와 관련하여 시정을 요구할 수 있으며, 참가업체는 이러한 시정 요구에 대하여 즉시 이행 조치하여야 한다.

(6) 음향기기의 사용

가. 음향기기의 소음은 주변 참가업체에 피해를 주면 안되며, 통로를 인접한 부스경계선상 에서 측정하여 85dB(A)을 초과할 수 없다.

나. 스피커는 부스 바깥쪽에서 안쪽 방향으로 설치하되 자사 부스의 경계선을 초과해서는 안된다.

다. 주최측은 수시로 소음을 측정할 수 있으며 참가업체가 소음 규정을 위반하였을 시 음량을 낮추게 하거나 스피커 사용을 중단 시킬 수 있다. 만약 참가업체가 이에 불응  하면 주최측은 전시기간 중이라도 강제력을 동원하여 부스 내 전원공급 중단 등의 제재를 가할 수 있으며 이에 대해 참가업체는 이의를 제기하거나 참가비의 환불을 요구할 수 없다.

(7) 전시자재의 절약과 폐기물의 처리

가. 전시장에서 사용하는 전시자재에 대해서는 자원과 에너지 절약을 위해 계획 단계에서 부터 재활용할 수 있도록 시공하여야 한다.

나. 전시품은 가능한 포장재를 사전 제거한 후 전시장에 반입해야 하며 부득이한 경우 보관하여 철수 시 재활용해야 한다. 이를 위해 시공업체는 폐기물 수집을 위한 청소도구(빗자루 등)를 비치하여 수거하여야 하며, 그렇지 않을 경우 주최측은 이를 시정 요구할 수 있으며, 이에 불응 시 작업 중단 등의 제재를 조치할 수 있다.

다. 특정폐기물의 경우 참가업체 책임으로 처리하여야 한다. 만약 폐기물 처리가 미흡하다고 판단될 경우 폐기물 처리비용을 부과한다.

(8) 설치 및 철거

가. 설치 및 철거는 주최측이 규정한 기간 내에 완료하여야 한다.

나. 이를 위반 시 참가업체는 지연에 따른 손실이나 전시장에 대한 손상에 대하여 주최측에 보상하여야 한다.

3. 부스 운영 및 관리

1) 기본부스

(1) 참가업체의 신청에 따라 대한민국원자력산업대전 조직위에서 일괄 시공한다.

(2) 기본부스 모양 및 제공 내역

가. 기본부스 모양

	* 위 부스 디자인은 기본부스 디자인으로 제공되는 비품은 하기를 참조 바랍니다.

나. 부스 제공 내역

1부스당 면적	제공사항
9m2 (3m X 3m) 약 2.7 평	부스규격 : 3m X 3m 부스 : 옥타늄 시스템 간판 : 국문, 영문 바닥 : 방염파이텍스(9m2) 조명 : 스포트라이트 4개 전력 : 1Kw 가구 : 인포데스크 1개, 의자 1개 상담테이블 (2인용) 1SET

- 조명용 전력을 포함하여 1부스에 1kw가 제공되나, 안전한 사용을 위해 전시품 및 부스 내에 사용되는 전기제품(컴퓨터 TV등) 혹은 기타 전기공급을 필요로 하는 장비 등을 사용할 경우 이에 필요한 전기 신청을 반드시 해야 한다.

(3) 참가업체 유의사항

가. 대한민국원자력산업대전 조직위가 설치한 부스간의 파티션을 참가업체가 임의적으로 재배치, 제거, 변경할 수 없다.

나. 기본부스의 시설물(합판[SYSTEM PANEL] 등) 및 제공품(의자등)은 참가업체에 대여되는 것으로 참가업체는 시설물 및 제공품에 발생된 모든 피해(파손, 분실 등)에 대하여 책임이 있으며, 원상복구에 필요한 제반비용은 참가업체가 부담한다.

다. 시설물을 이용한 아래의 행위는 불가하다.

- 커팅 시트를 사용한 사인물 부착

- 클립을 이용한 스포트라이트 설치

- 양면테이프를 사용한 포스터, 패널 부착시에는 전시회 종료 후 반드시 양면테이프까지           제거 필수

2) 독립부스

(1) 독립부스 모양 및 제공사항

1부스당 면적	제공사항
9m2 (3m X 3m) 약 2.7 평	신청 부스 면적에 해당되는 공간만 제공

- 독립부스 신청업체는 시공업체를 선정하여 2023년 10월 06일 까지 [FORM 04]『독립부스

도면 및 공사용역업체 신고서』 및 설계도를 주최측에 제출하여, 사전승인을 받아야 하며,

기한 내 전시장치 설계도를 제출하지 않으면 전시참가신청은 취소되며 신청한 면적은 주

최측의 재량에 따라 처분됩니다.

(2) 일반 규정

가. 공사 기간

- 부스설치 작업시간 : 2023년 11월 06(월) ~ 11월 07일(화) 08:00~20:00

- 모든 부스장치 공사는 반드시 지정한 반입 기간에 실시하여야 한다.

- 연장 작업이 필요한 경우에는 주최측에 □시간외 사용신청서□[현장 배포]를 현장에서 당일 16시까지 사전 제출하여 승인을 받아야 하며, 시간외작업은 신청일 24시까지만 가능하다.

- 시간외 사용 신청 시 그에 따른 시간외 사용금액이 부과되며, 비용은 화백컨벤션센터 규정에 따른다.

나. 참가업체 준수사항

- 독립부스를 신청한 참가업체는 2023년 10월 06일 까지 [FORM 04]『독립부스 도면 및 공

사 용역업체 신고서』를 작성하여 주최측에 신고하여야 한다.

- 참가업체의 부스장치는 본 규정에 따라 시공하여야 하며, 본 규정을 위반한 경우 주최측은 아래와 같은 조치를 취할 수 있다.

▸주최측(별도로 임명한 관리업체 포함)은 부스장치에 대해 수정 및 철거를 명할 수 있다.

▸해당업체의 부스장치 시공업체는 향후 본 주최측이 주관하는 전시회 공사에 일체 참여할 수 없다.

다. 기본 방침

- 본 규정은 전문 전시회의 특수성에 비추어, 전시장 전체의 경관을 좋게 하고, 간소화된 조화와 내방객의 참관 편이, 실연시의 안전 및 참가업체 상호 과당 장치를 방지하여, 전시비용 절감 및 통일적 전시 장치를 실시하는 것을 목적으로 하고 있다.

- 개개의 부스장치는 각각의 참가업체가 전시장(CECO) 지정 협력업체를 통해서 시공해야 하며, 또한 모든 전시자재와 장치는 소방법령 및 건축구조의 안전에 관한 일반적인 기준과 전시규정을 따른다.

- 부스장치 공사 시 전시장 소방시설의 훼손 및 파손을 방지하고 소방시설의 사용에 불편이 없도록 시공해야 한다. 또한 긴급시의 대피에 지장이 없도록 시공해야 하며 화재예방을 위하여 반드시 난연 및 방염품을 사용해야 한다.

- 시공업체는 폐기물 수집을 위한 청소도구(빗자루 등)를 비치하여 수거하여야 하며 그렇지 않을 경우 주최측은 이를 시정 요구할 수 있으며, 이에 불응 시 작업 중단 등의 제재를 조치할 수 있다.

- 참가업체는 부스장치 철거 시 설치 전 상태로 복구해야 하며, 주최측의 확인을 받아야 한다. 만약, 철거가 완료된 시점까지 이 의무를 이행하지 않을 경우 주최측이 복구한 후 참가업체에 이에 소요된 비용 및 지연금을 청구한다.

라. 부스장치 높이

- 전시장 내 부스장치 최대 높이는 5m로 제한한다.

- 전시장 좌/우 및 화물출입구 벽면에 접한 참가업체에 한해서 최대 6m까지 허용합니다.

마. 복층

- 사용자는 다음 각 항을 충족하는 경우 전시스탠드를 복층으로 설치할 수 있다.

- 전시스탠드설치(변경)신청서와 구조 검토한 자료를 전시장 사용개시일 14일전까지 제출

하고 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

- 복층면적은 전시스탠드 바닥면적의 1/2을 초과할 수 없다.

- 복층계단의 폭 및 안전가이드의 높이는 1.2m 이상으로 하여야 한다.

- 복층 내부에는 보행거리 10m마다 소화기를 비치하여야 한다.

- 천장부분이 마감되는 경우에는 천장 10㎡당 1개 이상의 자동확산소화기를 설치하여야 한다.

- 복층 부분의 천장은 반드시 개방되어야 한다.

- 복층 출입구는 넓이 0.9m 이상으로 피난방향으로 열려야 하며, 입구 앞 상단에는 충전식    비상조명등을 설치해야 한다.

바. 부스 내 바닥 장식

- 부스 내의 바닥을 전시품이 아닌 창고, 회의실, 응접실 등을 설치할 경우 높이는 전시장 바닥에서 2m이하로 하되, CECO 지정협력업체의 구조해석을 받아야 한다.

사. 천정을 이용한 시설물 설치

- 장에는 원칙적으로 전시 및 선전 광고용 물체 등을 설치할 수 없다. 다만, 배너 등 경량물체인 때에는 재단의 사전승인을 받아 설치할 수 있다.

아. 부스 내 상호 간판

- 부스 내 상호 간판을 설치할 경우 그 높이는 위 (4)항의 부스장치 높이 규정을 준수해야 한다.

- 부스 내 상호 간판에 표시되는 참가업체명은 참가신청서의 업체명과 동일해야 하며 해외업체의 한국지사, 무역 대리점 등의 경우는 참가신청서 제출과 관련업체임을 인증할 수 있는 자료를 함께 별도로 제출하여 주최측의 승인을 득한 후 사용할 수 있다.

- 간판의 문자 또는 로고에 네온, 유색광선, 점멸등 등의 사용은 금한다.

자. 통로

- 통로는 비상구와 직선으로 연결되어야 한다.

- 통로에는 긴급 피난 시 방해가 되는 설비 또는 전시품을 방치할 수 없다.

- 비상구, EPS출입문, 소화전설비 및 화장실 입구 부분에는 전시스탠드나 부대시설을 설치

할 수 없다. 단, 부스배정 시 상기 사항이 장애가 될 경우 전시장 사용개시 14일전 주최

측과 협의를 거쳐 승인 받은 후 시공할 수 있다.

- 전시스탠드 설치 시에는 기존 시설물 벽면이나 이동식 칸막이에서 50cm이상 떨어지게 하

여 설치하여야 하며, 기존 시설물에 고정하여 설치할 수 없다.

- 전시장 바닥 또는 벽면에 천공을 하거나 못 등을 사용하여 시설물의 설치 및 도색작업을 할 수 없다.

차. 측의 장식물 및 부스 내 조명

- 부스 내 시야 확보를 위해서 통로와 접한 면의 경우에는 통로 면의 1/2 이상을 개방하여야 한다. 또한, 전시품 뒷면의 전기배선, 유공압, 급/배수 등의 부분을 가리기 위한 경우 높이 100㎝ 이하의 차단벽과 같은 안전장치를 설치해야 한다.

- 부스 내에서는 전시품의 실연작업, 방진실, 진열대 내의 진열품 등 부스와 관련된 일반적인 조명은 허용하지만 회사상호, 특성, 기타 문구에 들어가는 네온 등의 유색광선은 설치할 수 없다. 또한, 조명기기는 신체에 직접 닿지 않게 Cover를 설치하는 등 참관객의 안전에 최대한 유의해야 한다. 아울러 전시품을 조명하는 경우는 바닥에서 250㎝ 이하, 조명등 간격은 50㎝ 이상 떨어지고, 100W 이하의 것으로 한다.

카. 영상시설 설치

- Slide, Video Tape Recorder, Projector의 영상 및 TV Camera Slide에 의한 홍보물은 자사 부스 내에서 특정 참관객에 대해 사용할 수 있다.

- 스크린 및 수상기 설치는 인접부스 및 통로상의 참관객의 동선에 지장이 없도록 자사 부스 내에 설치되어야 하며 영상시설 사용 시 인접업체 및 참관객의 시선 등에 지장을 초래하여서는 아니 된다.

(3) 독립부스 장치공사

가. 부스 면적만 신청한 참가업체의 부스를 독립부스라 하며, 참가업체가 전시장(CECO) 지정 장치 협력업체 중에서 용역업체를 선정하여 독자적으로 부스장치를 시공한다.

나. 부스장치 공사는 반드시 주최측이 사전에 통보한 일정에 따라 실시하여야 한다.

다. 독립부스 시공 참가업체는 2023년 10월 06일까지 [FORM 04]□독립부스 도면 및 공사용역업체 신고서□를 반드시 제출 후 주최측의 승인을 득하여야 한다.

- 장치공사업체는 부스장치 설계도면을 제출하여야 하며 부스장치 설계도면은 부스장치 3D(입체도), 정면도(또는 측면도) 및 평면도를 말하며, 각각의 치수를 기입하여 A4(6부스 이하) 또는 A3(6부스 초과) 규격으로 제출하여야 한다. 또한, 주최측이 세부 도면을 요청할 경우 즉시 제출하여야 한다.

- 설계도면에는 부스번호, 참가업체 및 부스공사업체가 명기되어야 하며 전기, 압축공기, 급/배수, 전화, 인터넷전용선 등 부대시설의 설치 요청 위치는 별도로 표기하여 제출한다.

- 주최측의 승인을 득하지 않은 설계도면에 의한 부스장치공사 시공은 불가하다.

라. 참가업체 및 공사업체가 승인된 설계도면을 임의적으로 변경하여 시공할 경우에도 재승인을 받아야하며 이를 위반 시 주최측은 부스 내 전력공급을 중단하는 등 필요한 조치를 취할 수 있고 이에 소요되는 비용은 참가업체가 부담한다.

마. 부스 내 바닥처리 공사(카페트 및 파이텍스 시공)를 할 때에는 반드시 방염 처리된 제품을 사용해야 하며, 부착 시 제거가 용이한 것이어야 한다(접착제, 양면테이프 사용 불가). 그리고 통로와 맞닿는 부분은 반드시 룸에이지(마감재, 몰딩 등)로 마감 처리하여야 한다. 전시 후, 부스장치 철거 시 원상태로 복구하여야하며 바닥면에 접착제 및 양면테이프 등 유사 물질이 있을 경우에는 참가업체 책임 하에 제거한 후 사무국의 확인을 받아야 하며, 철거일까지 의무를 이행하지 않을 경우 사무국이 복구한 후 이에 소요된 비용을 참가업체에 청구한다.

바. 공사업체는 폐기물 수집을 위한 청소도구(빗자루 등)를 비치하여 수거하여야 하며 그렇지 않을 경우 주최측은은 이를 시정 요구할 수 있으며, 이에 불응 시 작업 중단 등의 제재를 조치할 수 있다.

사. 독립부스 내 파이텍스 설치는 참가업체 비용부담으로 한다.

4. 부대시설 사용 신청 및 관리

1) 부대시설물 공사

(1) 전기

가. 공급 및 설치

- 전기시설 설치 기본공사는 각 참가업체의 전시 부스까지 신청한 양만큼의 주 전원과 차단기를 제공하는 것을 말하며, 이는 주최측이 일괄 시공한다.

- 전기 공급은 안전이 확인된 참가업체 순으로 제한적 송전되며, 전시기간 중에는 개장 30분 전부터 폐장 30분 후까지 정상 공급한다. 단, 24시간 전원의 공급이 필요한 경우는 별도 신청하여야 한다.

- 분전반을 포함하여 부스 내부의 전기공사는 참가업체의 비용부담 및 책임 하에 전시장

(CECO) 지정협력업체의 전기공사 용역업체 중에서 선정하여 시공하여야 하며, [FORM 04] □독립부스 도면 및 공사용역업체 신고서□를 작성하여 2023년 10월 06일까지 주최측에 제출하여야 한다.

- 설치규격 및 사용료는 [FORM 4]□부대시설 추가사용 신청서□의 표기내용과 같다.

- 참가업체가 전시품 작동을 위해 전압 및 사이클(Cycle) 변경이 필요한 경우 참가업체 부담으로 변압기 또는 변류기를 설치할 수 있다.

- 신청은 [FORM 02]□부대시설 추가사용 신청서□를 신청 수량을 정수로 작성하여 2023년 10월 06일까지 반드시 주최측에 신청하여야 한다. 단, 신청기한 내에 신청하지 않거나, 현장에서 신청용량을 변경하는 경우에는 변압기(T.R) 설치비 등 추가비용 발생 시 참가업체에서 부담해야 한다.

나. 전기시설 규제사항

사용자는 전기공사 시 다음 각 항의 사항을 준수해야 한다.

- 국부전력은 1㎡당 3상 4선식 380/220볼트는 350W, 3상 3선식 200볼트 전용은 100W를 초과할 수 없다.

- 조명 및 전열설비 배선공사는 2.5㎟×3C 600V 케이블 시공을 원칙으로 하며 KS제품을 사용해야 한다.

- 모든 전시품 작동용 모터 및 기기는 CV 케이블 사용을 하여야 하며 기기외함은 반드시 제3종 접지공사를 해야 한다.

- 주전원 스위치는 노휴즈브레이커(NO FUSE BREAKER)를 사용해야 한다.

- 전기메인간선 시공 시 전시품 기기/조명/전열은 각각 별도의 S/W를 설치하여야 한다. 야외 AV설치시 전기메인설비는 3상 4선식 작업을 원칙으로 한다.

- 조명 및 콘센트 메인차단기는 반드시 E.L.B를 사용해야 한다.

- 전열콘센트(220V) 설치 시 자재는 접지형 2구를 사용해야 하며, 바닥에서 30cm 이상 높이에 설치하되 내방객의 안전에 유의하여 설치해야 한다.

- 전기사용은 재단의 안전점검을 받은 후에 할 수 있다.

- 전기시설공사는 전기설비기준 기준령이 정하는 바에 따라야 한다.

① 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정, 전기설비 기준

② 전기용품 안전관리법 및 관계령 규칙

- 전시장 전시스탠드 내 전선은 비닐코드전선을 사용하여서는 안된다.

다. 안전 관리규정

- 특별한 사유가 없는 한 전기 시설공사는 전기설비기술 기준령에 의거하여야 하며, 모든 전기시설은 전시장 시설안전 관리팀 또는 주최자가 지정한 전기공사업체의 안전 점검을 받은 후에 사용할 수 있다.

- 배선용 차단기 및 콘센트 설치는 바닥으로부터 최소한 30㎝ 이상의 높이에 전시품 구동용과 조명용으로 구분하여 설치하여야 하며, 구동용 전시품은 모터 등에 제3종 접지 공사를 하여야 한다.

- 표면온도가 70℃를 초과하는 전열 기구를 사용할 시에는 안전철책과 함께 20㎝ 이상의 높이로 된 불연성 자재를 별도로 진열대 위에 설치하여야 한다. 아울러 전열기구 부근에는 카페트를 설치할 수 없으며, 인접한 벽면은 불연성 재료로 보호하여야 한다.

- 전기공사에 사용되는 재료는 신품으로 정부가 승인한 KS표시 규격품이어야 하며, 전선은 반드시 규정된 Cable을 사용하여야 한다.

- 국부조명 전력은 1㎡당 100W를 초과할 수 없다.

- 장식용등, 형광등, 백열등 등의 조명기구를 설치할 때에는 특히 화재예방을 고려하여야 하며, 설치장소의 재료는 불연자재를 사용해야 한다.

- 전등, 저항기 및 기타 발열 예상기구를 설치할 경우에는 가연성 물질로부터 격리하여야 하며, 요동하거나 탈착되지 않도록 고정하여야 한다.

- 전시기간 중에 부스 내 전기관련 시설에 대하여 하자보수를 받고자 하는 경우는 반드시 주최측의 사전 승인을 받아야 한다.

- 전기사고의 예방을 위하여 수시로 공사업체 책임자가 부스 내의 전기설비와 시운전 상황을 점검하며, 점검 시 불량 소재가 발견될 때에는 보수 지시를 하고 보수 완료 시까지 송전을 중단한다.

- 전시품의 특성상 정전으로 인하여 피해가 예상되는 경우 참가업체는 필요한 조치를 사전에 강구해야 한다.

(2) 압축공기

가. 공급 및 설치

- 주최측은 참가업체의 요청에 따라 압축 공기관을 공동구에서 참가업체의 전시부스까지 일괄 시공한다.

- 신청은 [FORM 02] □부대시설 추가사용 신청서□를 작성하여 2023년 10월 06일까지 주최

측에 신청하여야 한다.

- 공급은 안전이 확인된 참가업체 순으로 단계적으로 공급한다.

- 설치규격 및 사용료는 [FORM 02] □부대시설 추가사용 신청서□에 표기내용과 같다.

나. 관리 규정

- 압력저하로 인하여 시운전중인 기계의 손상이 우려되는 경우 참가업체 부담으로 보호 장치를 설치하여야 하며, 주최측은 이에 대한 일체의 책임을 지지 않는다.

- 참가업체는 전시시간 종료 후 필히 압축공기 밸브를 잠그고 안전점검을 하여야 한다.

- 참가업체는 별도의 멀티플러그를 추가 사용할 수 있으나, 이로 인한 압력저하로 발생하는 모든 문제에 대하여 주최측은 일체의 책임을 지지 않는다.

(3) 급수/배수

가. 배수 및 압축공기설비 규제사항

- 에어 호스(8㎜)는 20㎏의 압력을 견디는 제품을 사용해야 한다.

- 공업용수 급수 호스(내경 13㎜)는 20㎏ 이상의 압력을 견디는 제품을 사용해야 한다.

- 공업용수 배수 호스(내경 20㎜)는 5㎏의 압력을 견디는 제품을 사용해야 한다.

- 에어 및 공업용수 호스 시공시 중간 연결을 해서는 안된다.

- 에어 및 공업용수 급/배수 호스 파이프와 호스 연결 시 밴드로 견고히 조인다.

- 에어/급수 호스와 전시품 기기 연결은 원터치 커넥터로 사용해야 한다.

- 전시장내 급/배수 사용전자재 및 전시품에 대하여 충분히 점검해야 한다.

- 에어/급/배수 시공 시 내방객 이동에 지장을 초래해서는 안된다.

나. 공급 및 설치

- 단수, 수압저하 등으로 인하여 시운전중인 기계의 손상이 우려되는 경우 참가업체 부담으로 보호 장치를 설치하여야 한다.

- 주최측은 참가업체의 요청에 따라 급수/배수관을 공동구에서 참가업체의 전시부스까지 일괄 시공한다.

- 급수/배수 신청은 [FORM 02]□부대시설 추가사용 신청서□를 작성하여 2023년 10월 06일

까지 주최측에 신청하여야 한다.

- 공급은 안전이 확인된 참가업체 순으로 제한적으로 공급하며, 2023년 11월 09일 17시

까지 제공된다.

- 설치규격 및 사용료는 [FORM 02]□부대시설 추가사용 신청서□에 표기 내용과 같다.

다. 관리 규정

- 단수, 수압저하 등으로 인하여 시운전 중 기계의 손상이 우려되는 경우 참가업체 부담으로 보호 장치를 설치하여야 하며, 주최측은 이에 대한 일체의 책임을 지지 않는다.

- 참가업체는 전시시간 종료 후 반드시 단수하여야 한다.

(4) 전화 및 인터넷전용선

가. 공급 및 설치

- 전화 설치는 기존 시설물에서 참가업체 부스까지 가설하고 착ㆍ발신용 전화기를 설치

하는 것을, 인터넷전용선은 기존 시설물에서 참가업체 부스 내 컴퓨터의 연결 가능한 커넥터까지 가설하는 것을 말하며, 주최측이 일괄 시공한다.

- 전화는 국내 및 국제용을 구별하여 설치하고 전화기는 주최측에서 제공하며, 팩스는 참가업체에서 별도로 준비하여야 한다.

- 인터넷은 개별 IP로 컴퓨터 1대당 1회선이며. 컴퓨터(LAN CARD 포함)의 사용을 원하는 경우에는 참가업체에서 별도로 준비하여야 하고, 공유기는 사용할 수 없다.

- 신청은 [FORM 02]□부대시설 추가사용 신청서□를 작성하여 2023년 10월 06일까지 주최측에 신청하여야 한다.

- 2023년 11월 07일 설치 시부터 11월 09일 17시까지 사용할 수 있다.

- 사용료는 정액제로 [FORM 02]□부대시설 추가사용 신청서□에 표기내용과 같다.

나. 관리 규정

- 전화기 사용업체는 철거 시 전화기를 필히 반납하여야 하며, 참가업체 부주의 또는 과실로 분실, 고장 또는 파손했을 경우 변상 또는 복구에 소요되는 전체 경비를 참가

업체가 부담해야 한다.

- 유선인터넷 사용속도는 전시장에서 제공하는 인터넷 환경에 따른다.

- 포트마다 개별 IP가 제공된다.

5. 전시품 반입 및 반출

1) 전시장 레이아웃 및 규격

전시장 구분	면적	크기(넓이/길이/높이)	바닥 하중	화물 출입구
제1전시장	3,913.5㎡	54m/72m/9.5m	2~3Ton/㎡	H: 4.2m

2) 반입ㆍ출 관리

(1) 반입ㆍ출 일정

가. 반입ㆍ출 일정은 아래와 같다.

구분	일정	작업시간
반입	2023년 11월 06일(월) ~ 11월 07일(화)	08:00 ~ 20:00
반출	2023년 11월 10일(금)	08:00 ~ 20:00

※ 상기 일정은 전시장 홀별 임대 및 전시장 사정에 따라 변경될 수 있음.

(2) 전시장 내 차량 진입

가. 전시기간 (11월 08일 ~ 11월 09일)중에는 어떠한 차량도 전시장 내 진입할 수 없다.

나. 주차는 유료주차이다.

(3) 진행 절차

가. 전시품이 중량물이거나 앙카시공이 필요한 경우 및 보세품일 경우에는 참가업체는 [FORM 05]□중량물 반입 신고□, [FORM 08]□보세 전시품 신고□를 2023년 10월 06일까지 주최측에 제출하여야 한다.

나. 반출은 11월 09일 18:00 이후부터 허용되며, 전시품의 고장으로 인한 수리 등 특수 상황 발생으로 인한 반출시는 주최측의 승인을 득해야 한다. 경비는 도난, 사고 등의 예방을 위하여 필요시 전시품의 반출을 중단할 것을 요청할 수 있고 참가업체는 이에 적극 협조해야 한다.

다. 부스임차료, 부대시설료 등 참가비를 완납하지 않은 참가업체는 전시품 반출이 불가하며, 그로 인해 발생되는 전시장 임대비용은 참가업체에서 부담한다.

(4) 중량 전시품의 전시

가. 전시품의 하중이 3톤/㎡을 초과하는 중량품을 전시할 경우에는 필히 구조해석을 실시 해야 하며, 참가업체는 구조해석의 결과를 준수하여 보강작업 등 전시장의 안전을 위한 주최측 및 전시장의 요구와 조치에 따라야 하고, 이를 위반할 경우 전시가 불가능하다.

나. 구조해석이 필요한 중량 전시품목(3톤/㎡ 초과)은 2023년 10월 06일 까지 [FORM 05]

□중량물 반입 신고□의 ‘구조해석 신청여부’를 선택 기재하여 전시품 카다로그 및 설치 평면도를 함께 주최측에 제출해야 한다.

다. 구조해석에 소요되는 비용 및 보강작업에 소요되는 비용(보강설계비, 보강비)은 참가 업체가 부담한다.

(5) 관리 규정

가. 모든 전시품의 전시장 내 반입·출 작업은 CECO 지정 운수통관 협력업체를 통하여 진행 한다.

나. 전시품 포장박스는 참가업체의 책임 아래 즉시 처리하여야 하며, 전시장(화물도크 포함) 내 보관은 불가하다.

다. 전시 개최기간 중에는 원칙적으로 전시품의 반입 및 반출을 할 수 없으며, 전시품의 수리 등 부득이한 경우에는 주최측의 사전 승인을 득한 후 당일 18:00 ~ 20:00 까지에 한해 반입 및 반출할 수 있다.

라. 전시기간(반입ㆍ출 기간 포함) 중 전시부스 내에 책임자가 항시 상주하여 전시품 도난 및 분실에 만전을 기해야 하며, 주최측은 전시품의 도난 및 분실, 손상, 파손, 화재 등 예측 불가능한 사고에 대해서는 책임을 지지 아니한다. 이에 대한 책임은 참가업체에 있으며 미연의 사고에 대비하여 참가업체는 전시품에 대한 보험에 가입하기를 권장한다.

6. 기타 관리

1) 대한민국원자력산업대전의 모든 공지사항은 별도의 문서나 공문 없이도 대한민국원자력 산업대전 홈페이지를 통하여 안내될 수 있으므로, 모든 참가업체는 항상 대한민국원자력 산업대전 홈페이지 공지사항을 수시로 확인해야 한다.

2) 기한 내에 신청서를 제출하지 않거나, 공지사항을 확인하지 않아 발생된 모든 문제에 대한 일체의 책임은 참가업체에게 있다. 단, 대한민국원자력산업대전 홈페이지 사용이 어려운 경우에는 대한민국원자력산업대전 조직위와 사전에 협의해야 한다.